
SU LOGOTIPO

FICHA TECNICA
ROLO CAUCHO NEGRO CON MOTAS PDM 15% EN AZUL

AREA DE USO
 Interior/Exterior
 Gimnasios, fitness
 Exhibiciones de spinning y protección de subsuelos.
 Estudios de yoga y pilates

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
 El área a aplicar debe ser lisa, plana, seca y limpia.
 Se recomienda el uso de pegamento.
 La goma se puede cortar a medida con un cúter.
 Se recomienda mantener los productos en la zona de aplicación durante 48-72 horas antes de la instalación.
 Los productos no deben entrar en contacto con objetos cortantes y perforantes.
 No debe utilizarse en ambientes húmedos durante mucho tiempo.
 No se deben utilizar sustancias químicas durante la limpieza.
 Utilice una aspiradora para eliminar la suciedad, el polvo y los objetos.
 Se debe prestar especial atención a la limpieza de los puntos de unión.
 La limpieza debe realizarse con trapeadores que no estén demasiado mojados.
 Producto que utiliza rango de temperatura: -30Cº a +90Cº

PERIODO DE USO
 El período de uso es de 5 años.
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